附件3：

2025年山西省基础研究计划联合资助项目（建投）项目需求

一、重点项目（6项）

1、废弃光伏面板资源化利用技术研究（E10）

聚焦光伏面板高效拆解技术和EVA去除技术，研发“物理+热解”协同工艺体系，创新物理法无损拆解回收技术实现玻璃、铝框等材料高效回收，结合精准温控热解法高效分离EVA胶膜与硅片，同步开发集成式氟化物吸附催化尾气净化装置。预期形成覆盖预处理、材料回收、污染控制的成套解决方案，实现每处理1GW组件减少3万吨CO₂排放的技术效益，推动光伏产业绿色循环发展。考核指标：开发高效拆解技术工艺1套，实现不同材料的分离，实现贵金属银从电池片中的高效提取分离，提升金属回收率（目标≥95%），开发硅提纯工艺，提升硅纯度（≥99%）；核心工艺参数实现产业化验证。授权发明专利≥2项；编制标准≥1部；发表学术论文≥2篇。构建光伏回收产业技术经济模型，形成示范项目的可行性报告。

2、建筑固废高品质分选技术及装置研发（E10）

针对建筑垃圾分选精度低、能耗高及再生骨料纯度不足等问题，研发荧光识别反馈技术的高精度分选系统，创新融合荧光标记与光谱分析，荧光识别技术结合多级分选工艺，实现建筑垃圾初步分选后，包括砖瓦、混凝土、玻璃等其他组分的高效分离，提升再生骨料的纯净度，进一步提升后端再生建材产品质量及适应性，提高再生产品的接受度，助力“无废城市”建设。考核指标：形成建筑固废荧光识别反馈技术的高精度分选技术体系1套，分选准确度≥95%，荧光差异检测灵敏度≤5%，筛选环保荧光染料≥2种，喷涂覆盖率≥98%，完成装置小试和推广应用。授权发明专利≥2项；发表学术论文≥2篇。

3、建筑施工现场人员安全数智监测与防护技术研究及应用（E08）

针对施工现场人员定位精度不足，高危作业场景下疲劳和缺氧等危险体征无法实时监测，安全防护设备续航时间短等技术瓶颈，研发高精度人员定位算法，构建基于心率、血压和脉搏的多生理信号耦合分析的疲劳状态识别模型，研制低功耗、高定位精度和生理状态监测的智能安全帽，构建“定位-认证-管控”闭环管理体系。考核指标：人员定位误差≤0.5m，室内外切换速度≤1s，安全装备绑定误判率≤5%；人员疲劳状态识别准确率≥90%，响应延迟≤1s；安全防护设备续航时间≥72小时。授权发明专利1项、实用新型专利1项；发表学术论文2篇。

4、基于产业化维度下装配式内装修集成技术研发与应用研究（E08）

针对建筑产业化装配式装修技术的升级迭代，开发适用于多种建筑空间可逆化的墙-地-顶-管线集成部品体系和新型环保基材与饰面材料。开展部品接口兼容性和可独立拆换研究，突破跨厂商产品技术壁垒。考核指标：改良现有装配式集成墙面系统、顶面系统连接方式，达到可逆安装的目的，施工速率提高10%，维修成本降低10%，造型可选性或多组合性达到5种以上；开发新的装配式集成墙面、吊顶基材产品，在重量、耐久、环保性能上提升10%。授权发明专利1项、实用新型专利1项；发表学术论文≥1篇；形成产品图册1本。

5、建筑钢构件的数字孪生智能检测技术的研究与应用（E08）	针对建筑钢构件结构复杂、体积庞大、移动不便、检测可重复性低、效率低等问题，同时为实现“危、繁、脏、重”钢结构检测作业的数字化，研究多尺寸多结构兼容的钢结构信息检测技术、云边协同的钢结构数字孪生识别技术、钢结构检测结果的多维参数标准化输出技术，研发建筑构件虚实融合检测系统，实现建筑构件设计模型符合性检测，为建筑钢结构检测提供一种数字孪生检测方法。考核指标：检测钢构件类型≥5类；检测内容包括组成构件的零件所有几何信息及各零件间的空间位置信息；检测钢构件长度3m-15m（误差≤1mm）；文件兼容格式rvt、rfa、ifc；检测、处理、生成结果、输出报表总时长≤20分钟。研制数字化检测分析平台系统1套（配备足够容量存储云、移动设备APP）。授权发明专利1项、软件著作权1项；发表学术论文1篇；获省住建厅建设科技成果登记1项。

6	、塔式起重机人机协同智能驾驶技术研究（F06）	针对塔式起重机传统人工驾驶模式下工作效率低、碰撞事故频发、安全性低等问题，围绕多模态传感器融合、数字孪生仿真、AI智能决策与路径规划、远程运维等开展研究。通过动态构建环境三维模型，实现障碍物检测及吊钩轨迹实时追踪，结合AI算法实现任务智能调度及吊装路径的动态优化与实时避障；同步制定远程运维解决方案，保障设备的安全稳定运行。从而实现塔机人机协同智能驾驶，并推动塔机作业从“半自主”向“全流程智能”升级。考核指标：具备本地驾驶、远程驾驶、自动驾驶、人机协同驾驶4种操作模式，且运行模式切换响应时间≤0.2s，控制时延≤0.2s，远程指令100%执行，危险动作100%防控，定位精度±0.05m，避障安全距离≥3m，故障响应时间≤0.05s。授权发明专利1项、实用新型专利1项，发表学术论文2篇。

二、一般项目（4项）

7、不可移动文物建筑数据采集及数字化技术研究和应用（F01）

针对不可移动文物建筑进行数据化采集与高精度建模、并进行数字化保存，搭建安全可靠的文物数据存储体系，实现文物数字化保存。建立一套文物建筑模型数据库，研发构建文物的知识图谱，通过数字模型为今后文物建筑修缮或复原，再现历史风貌及活化利用等提供技术支撑，支持公众通过VR/AR沉浸式体验。考核指标：完成宋、元、明、清省级及以上保护文物数字模型各1个。点云模型平均点误差≤0.5mm，完整度≥98%；网格模型尺寸误差<0.5mm，完整度>94%；纹理采样分辨率>150DPI(每英寸点数)；知识图谱关联度（实体匹配准确率）≥95%。授权发明专利1项、实用新型专利1项；发表学术论文2篇。

8、传统建筑大木结构数字模型构件标注研究（T02）	传统建筑行业缺乏统一的大木结构标注规则，导致设计生产“数据孤岛”：构件分类模糊（如斗栱类型达200+）、尺寸标注不统一、连接工艺（榫卯）数字化表达缺失。项目综合运用现代测量与建模技术，精准捕捉传统建筑大木结构复杂几何信息，模拟材质与力学特性，建立覆盖典型地域、时代、类型的大木结构构件三维数字化模型数据库；建立能与大木构件智能化设备对接的标准化标注方式，构件标注信息可在设计-生产-施工中的无损传递技术（解决多环节数据断层问题）。考核指标：构建包含200+典型构件的三维模型库（精度≥0.5mm）；编制《传统建筑大木结构构件标注规则图例》（涵盖 10 类主要构件）。授权发明专利1项；发表学术论文2篇。

9	、薄壁方矩形钢框架结构体系研发与应用（E08）	针对低多层薄壁方矩形钢框架结构因延性冗余导致的材料利用率偏低问题，通过多尺度实验、精细化数值模拟与理论分析相结合的研究方法，揭示薄壁方矩形钢构件的破坏机理及其对结构体系性能的影响规律，应用针对性的性能化设计方法，在确保承载力与抗震性能不降低的前提下，实现用钢量较传统设计方法降低10%以上，平均减重10kg/㎡。考核指标：开发可精确捕捉损伤发展且计算高效的框架梁-铰单元计算模型；形成薄壁方矩形管钢框架结构性能设计方法体系；不降低承载力与抗震性能的前提下，与传统设计方法相比用钢量降低10%以上。授权发明专利2项；编制标准1部；发表学术论文3篇。

10、抗爆型聚脲-UHPC复合结构的材料制备与抗爆机理研究（E08）

在防火防腐型聚脲基础上，开发抗爆型聚脲并开展其抗爆性能的综合评价；通过SHPB测试聚脲的应力-应变关系，揭示聚脲参数与能量吸收密度的关系，建立表征抗爆型聚脲材料动态力学的本构关系，指导抗爆型聚脲原料配方设计；开展聚脲-UHPC复合结构模型现场爆炸试验，建立抗爆聚脲-UHPC复合结构数值模型，分析冲击波衰减率、基材应力分布，揭示含聚脲涂层结构的抗爆机理及影响规律。考核指标：优化抗爆型聚脲配合比，抗拉强度≥25MPa，断裂伸长率≥450%，撕裂强度≥70 kN/m；聚脲涂层在SHPB 测试中能量吸收密度≥20 MJ/m³；可抵御TNT当量≥0.5kg，距离1m时0.5kgTNT冲击波衰减率≥35%，基材无贯穿性裂纹；提出聚脲-UHPC复合结构防护设计方法，指导工程应用。发表学术论文2篇。