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1.山西裂谷地震多学科观测数据异常智能识别与分类研究（D01）
针对地震观测数据中前兆异常与干扰异常信号难以快速准确区分以及通用数据集和人工智能模型难以直接适配山西裂谷地震活动规律等问题，拟整合区域地震波形、目录及形变、流体、地磁等多源数据，设计元数据标准与标注体系，构建支持机器自动处理的多学科异常数据集。在此基础上，研究多源特征对齐与融合方法，设计异常识别与预测模型架构，研发面向山西裂谷区的观测异常智能识别系统。预期成果将有效提升前兆异常判定准确性与效率，为山西防震减灾工作提供技术支撑。考核指标：构建一套面向山西地震预报业务应用的多学科观测异常分类数据集，支持按需调用与日志追溯；开发智能识别技术系统，实现异常自动识别、推送与效能评价，异常识别准确率不低于90%，从系统检测到异常到完成推送的延时不超过30分钟。

一般项目（6项）

2.大同盆地及邻区地震活动特征及控制机理（D04）
针对大同盆地地震活动增强且成因机制认识不足等问题，依托区域测震与矿震监测资料，构建融合天然地震与矿震的统一地震目录，获取区域应力场及高分辨率三维壳幔速度结构，揭示区域地震活动的结构-应力控制机理，为区域震情研判和地震灾害风险防控提供科学支撑。考核指标：开发AI地震自动检测平台（准确率≥90%），构建融合天然地震与矿震的统一地震目录1套（不少于2万条）；获取分辨率优于10 km的三维壳幔模型及应力场模型各1套；形成区域地震活动特征及控制机理分析报告1份。
3.山西裂谷高分辨率变形特征与多因素耦合机制研究（D04）
综合InSAR、GNSS、精密水准及分层标等多源数据，构建毫米级三维形变时空序列，揭示变形空间分区、分段和分层特征。整合小震精定位、震源机制解和震间地壳应变场多源数据构建多因素耦合数值模型，预测不同情景下地表变形趋势。考核指标：变形场数据集空间分辨率优于20 m，精度毫米级，提供连续十年以上序列；多因素耦合数值预测模型对已有形变序列的拟合优度R2≥0.90，未来2年预测相对误差<25%。
4.近断层地震作用下黄土边坡动力响应与链式灾变规律研究（D04或D07）
以山西典型黄土覆盖场地为研究对象，综合运用室内试验、数值模拟等多学科手段，系统研究近断层地震动作用下黄土边坡的动力响应特征与灾变演化机制，重点阐明“地震动放大→黄土结构动力劣化→边坡灾变”的链式耦合规律，构建耦合地质条件与地震环境的黄土边坡链生灾害风险评估模型。成果可为山西省黄土边坡地震地质灾害风险防治提供支撑。考核指标：建立1套耦合地质条件与地震环境的黄土边坡链生灾害风险评估方法和多因素耦合的地震动预测模型。
5.面向地震风险评估的建筑承灾体数据智能识别与更新技术研究（F06）
面向地震风险精细化评估对逐栋承灾体数据的迫切需求，以第一次全国自然灾害综合风险普查数据为基础，融合多源数据与人工智能技术，研究承灾体抗震属性智能识别与数据增量更新方法，形成典型区域高质量逐栋建筑承灾体数据库与关键技术体系。考核指标：建立承灾体抗震属性智能识别与增量更新方法1套，融合数据源≥3类；建成典型区域逐栋承灾体数据库1套，抗震属性覆盖率≥80%、准确率≥85%；完成设定地震情景评估，量化数据精细化对损失评估精度的提升。
6.基于深部结构探测的运城盆地活动断层精细识别及孕震环境研究（D02）
利用宽频带地震台阵观测获取区域三维速度结构与各向异性特征，在运城盆地开展活动断层活动特性及深部结构研究，构建自浅部断裂至壳幔界面的分层精细成像体系，精细刻画莫霍面起伏及深浅结构构造特征，建立运城盆地三维壳幔精细结构模型，综合评价孕震环境和地震危险性。考核指标：建立运城盆地三维壳幔精细结构模型：S波速度模型分辨率≤20 km，反演精度≤±0.5 km/s。
7.临汾盆地侯马凹陷区深部三维电性结构探测与大震潜在风险区研判（D04）
针对侯马凹陷区深部电性结构分辨率不足、三维电性结构缺失、孕震耦合模型尚未建立的关键问题，采用大地电磁三维成像技术，获取研究区精细三维电阻率结构。整合相关资料，刻画主要活动断裂深部延伸特征；构建以深部三维电性结构为约束的区域孕震环境耦合模型，定量评估大震潜在危险性，为地震监测预报及抗震设防提供关键支撑。考核指标：获得研究区60 km以上精细三维电性结构；建立研究区高质量大地电磁观测数据集（至少80个观测点）；建立研究区孕震环境耦合模型。
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