附件2：

2025年山西省基础研究计划联合资助项目（潞安）项目需求

重点项目(3项）

1、煤焦结构调控及强化二氧化碳气化技术研究（B08）

开展煤焦制备及结构调控技术研究，揭示煤焦结构与气化活性的关联机制，实现煤炭与二氧化碳在温和条件下的高效转化。性能指标要求：煤焦中氧含量≥10%，氧碳比≥0.08；气化温度≤900 ℃，气化压力≤1MPa，煤气化碳转化率≥90%，煤灰中碳含量≤10%。

2、苯胺制聚碳化二亚胺类化合物全链条合成技术开发（B01）

开发一种非光气法异氰酸酯合成工艺，产品收率≥90%;开展聚碳化二亚胺的合成工艺研究，合成出MDI基聚碳化二亚胺[N=C=N含量：≥8%；热失重(200℃)：＜3%]、HMDI基聚碳化二亚胺[N=C=N含量：≥12%；热失重(250℃)：＜3%]、间苯二胺基聚碳化二亚胺[N=C=N含量：≥10%；热失重(250℃)：＜3%]。形成一种绿色的苯胺制聚碳化二亚胺全链条合成技术。

3、废风电润滑油萃取-再生技术研究（B08）

开发一种废风电润滑油的萃取技术，研究萃取工艺条件对基础油和添加剂回收率的影响，阐明萃取机制，建立高效萃取工艺；探索利用再生油制风电润滑油的调制技术。性能指标要求：萃取温度≤70℃、剂油比≤1.3、基础油回收率≥90%；萃取后基础油酸值<0.03mgKOH/g、粘度指数≥105；以再生油调和出满足行业标准的风电润滑油。