附件2

技术需求清单
	单位名称
	技术需求
	联系人

	中国船舶集团汾西重工有限责任公司
	兆瓦级飞轮储能机组磁悬浮支撑与电网双向交流一体化控制系统研发,包括（1）磁悬浮控制技术。主动磁悬浮轴承（AMB）与混合磁轴承（HMB）结合，实现微米级稳定控制，解决过临界振动抑制与陀螺效应干扰。（2）飞轮电机+电网能量传递控制。采用大功率PCS变流器与高速永磁同步电机，通过矢量控制（FOC）实现电能与机械能高效转换。
	史钦光

0351-

4223750

	山西亚鑫能源集团有限公司
	1.碳酸二甲酯（DMC）项目无氯催化剂开发。目前10万吨/年 DMC装置，含氯催化剂导致设备腐蚀及废水废气治理成本高。

2.γ-氧化铝载体多元化开发。目前已投产100吨/年的γ-氧化铝生产装置，下一步开发以γ-氧化铝为载体的专用催化剂。

3.玄武岩纤维的高质利用。联合开发玄武岩纤维。
	

	山西文龙中美环能科技股份有限公司
	矿井充填封存低浓度烟气二氧化碳技术。围绕煤基固废规模消纳、煤炭绿色开采与二氧化碳封存协同需求，开展矿井充填封存低浓度烟气二氧化碳技术与装备技术示范研究。
	

	山西煤矿机械制造股份有限公司
	刮板输送设备用刮板的新材料研发与工程应用。当前刮板重量大（50kg）、能耗高、磨损快、失效风险高。希望围绕新材料、新工艺与成本控制，实现刮板轻量化，增加刮板使用寿命。
	

	中电科风华信息装备股份有限公司
	半导体量检测设备国产化替代关键技术攻关与产业化应用，包括（1）基于AI的复杂图形缺陷识别过滤算法。（2）半导体PL检测设备紫外光源功率提升。
	

	太原晋西春雷铜业有限公司
	铜铬锆合金非真空熔炼技术，包括（1）合金元素防烧损与成分精准控制技术（2）熔体洁净化与缺陷抑制技术（3）熔炼工艺参数体系标准化（4）低成本产业化适配技术。
	

	中国电子科技集团公司第三十三研究所
	蓝宝石——可伐合金异质材料超高真空钎焊密封工艺。用于等离子体脉冲抑制器中金属腔体与蓝宝石介质窗高气密封接。
	

	喜跃发国际环保新材料股份有限公司
	-30℃至常温100%固废冷施工高性能复合材料面向冷拌冷铺与半柔性再生路面的多场景养护应用
	

	山西中电科电子装备有限公司
	Solid SiC沉积装备工艺研究，包括（1）高温长周期沉积温场流场稳定技术（2）大流量进气与真空平衡控制（3）SiC厚层块体的低缺陷制备（4）装备安全与可靠性设计（5）沉积态Solid SiC应力、缺陷、热稳定性协同调控。
	

	山西纳安生物科技股份有限公司
	靶向实体瘤治疗的新型毒素及创新连接子研发
	




